采 购 公 告

 重庆医药集团供应链管理有限公司拟采购重钢总医院所需设备：

一、名称：简易肺功能检测仪

使用科室：呼吸内科肿瘤科

数量：1台

预算金额：2.8万元/台。

使用要求：

1. 测试参数：肺活量、用力肺活量、最大通气量、气道反应性试验、支气管舒张试验前后。
2. 要求能及时打印报告单。
3. 名称：肺功能检测仪

使用科室：呼吸内科肿瘤科

数量：1台

预算金额：45.5万元/台。

使用要求：

1. 肺功能检测仪需具备肺通气弥散功能全套检测
2. 能支持支气管舒张和激发功能检测项目模块
3. 计算机能够满足大数据储存，液晶显示器及喷墨打印机配套
4. 名称：洗板机

使用科室：检验科

数量：1台

预算金额：2.4万元/台。

使用要求：

1.显示：大屏幕液晶显示

2.满足科室需求。

1. 名称：动态血沉压积测试仪

使用科室：检验科

数量：1台

预算金额：5.6万元/台。

使用要求：

1. 快递检测，能在30分钟内出报告
2. 具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠
3. 随机进样，病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，并可生成并打印血沉曲线，自动打印结果
4. 满足科室需求
5. 名称：多功能酶标仪

使用科室：检验科

数量：1台

预算金额：4万元/台。

使用要求：

1. 对照品：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值
2. 阀值判断：可利用双阀值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。
3. 满足科室需求
4. 名称：耳鸣治疗仪

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：2台

预算金额：4万元/台。

使用要求：

1.治疗神经性耳鸣，耳聋，眩晕。

2.主机需有液晶显示屏，全中文界面，实时显示处方类型及治疗时间，可以存储患者治疗，高品质头带式耳机

3.治疗时间：30分钟

4.按键式中文操作面板

5.优质医用万向轮，带自锁功能

6.电源：220V

7.符合国家医用标准

1. 名称：氦氖激光治疗机

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：1台

预算金额：1.6万元/台。

使用要求：

1. 终端激光输出功率：直接输出
2. 系统控制：微电脑控制
3. 显示方式：数码显示
4. 照射范围：水平360度，俯仰50度
5. 工作环境温度：5-40摄氏度
6. 满足科室需求
7. 名称：CO2激光治疗仪

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：1台

预算金额：4万元/台。

使用要求：

1. 功率输出：按键调节激光输出强度控制
2. 通道：双路输出
3. 输出方式：采用光纤导光头
4. 有脚踏开关控制
5. 满足科室需求
6. 名称：光子治疗仪

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：1台

预算金额：4万元/台。

使用要求：

1. 具备多级能量调节，时间调节，脉冲连续模式，创面温度测量显示，过温保护报警
2. 耳鼻咽喉专用探头
3. 满足科室需求
4. 名称：中耳分析仪

使用科室：耳鼻咽喉科

数量：1台

预算金额：8.4万元/台。

使用要求：

1. 自动/手动鼓室图、平滑鼓室图
2. 同侧声反射阀、对侧声反射阀
3. 咽管功能测试（包括完整鼓膜、穿孔鼓膜）
4. 声反射潜伏期测试
5. 具有仿真耳腔（正常数据对比），2CC偶合腔
6. 可外接打印机和连接电脑打印

请各符合资质愿意参加的单位到重庆医药集团供应链管理有限公司业务部递交相关资质材料，我司将根据报名情况及科室需求情况组织对产品性能进行咨询，便于开展下一步的采购工作。

报名时间：自挂网之日起5个工作日止

报名及材料递交地址：重钢总医院老大楼行政楼2楼重庆医药集团供应链管理有限公司207室业务部

联系人及电话：

颜老师023-61874901

请注意！需提供的资质材料清单如下，**全部需加盖公司鲜章，按照顺序摆放**：

1、《器械生产许可证》或《器械经营许可证》复印件；

2、《营业执照》复印件及上年度年报公示；

3、有法定代表人签章、且有明确授权范围和委托期限的企业《法人授权委托书》原件（可含如下文字：“致重庆医药集团供应链管理有限公司”）；

4、销售人员身份证；

5、《质量保证协议》；

6、企业质量体系调查表复印件；

7、相关印章模板、加盖出库专用章原印章的随货同行单样式；

8、供货企业开户户名、开户银行及账号复印件；

9、产品授权、授权单位的全套资质、《产品注册证》或再注册批件复印件。

**未在我司备案的单位必须提供以上所有资料；**

**备案过的单位需提供清单中的第3项、第4项和第9项的材料。**

如对我司此次项目的各个环节有异议，请书面回复重庆医药集团供应链管理有限公司业务部。

 特此通知！谢谢！

2020年9月14日